合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造项目

**询**

**价**

**公**

**告**

项目名称：合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造项目

项目单位：合肥市第四中学

**发布日期：2025年02月25日**

**一、须知**

尊敬的竞标单位：

    根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第四中学拟就“合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造项目”以公开询价的方式进行采购。具体详见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| **须知附表** | |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称：合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造项目  项目性质：装饰装修 |
| 2 | 采购机构：合肥市第四中学  地址：合肥市滨湖新区宁波路224号合肥市第四中学 |
| 3 | 投标文件递交和报名地点：合肥市第四中学总务处  投标（报名）截止时间：2025年3月5日  开标时间和地点：2025年3月6日  合肥四中行政楼五楼会议室  投标文件接收人（报名）：程老师  电话：0551-62899578 |
| 4 | 现场踏勘要求：报价人必须自行对项目现场及周围环境进行踏勘。 |
| 5 | 联合体投标：□允许    ☑不允许 |
| 6 | 供货内容：采购清单中规定的内容（清单中服务内容为基本必须满足要  求，其它增值服务内容以实际踏勘为准） |
| 7 | 交货地点：合肥市第四中学 |
| 8 | 工期：施工方待甲方验收材料合格后方能安装，安装在7日历天内完成；  质量要求：合格。 |
| 9 | **控制价：6.5万元**  采购方式:询价   **评定方法：最低价法。** |
| 10 | **报价文件份数：**正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 11 | 备注：学校实施封控管理，请报价人依据报价清单，报价时应充分考虑服务过程可能调整及其它等风险因素、结合现场踏勘情况，综合报价。 |

**二、采购需求**

1、招标范围：合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造项目

2、报价说明：包含包装、运输、税金等一切费用。

3、其他相关要求

工  期：7日历天；

质量要求：符合校方采购清单规格要求，所提供的板材、钢轨等材料质量符合相关行业标准。

**三、供应商资格：**

1.符合《中华人民共和政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.具有有效的安全生产许可证；

**四、供应商必须提交的文件内容**

1、法人代表授权书（格式见附件）；

2、经年检有效的三证合一法人证书；

3、报价书（见附件二）；

4、近三年内没有不良记录和生产责任事故证明材料；

以上材料均要求加盖公司公章。

**五、评审方法及标准**

  本次询价将采用有效最低价的方法评审：即中标人的报价书应当同时满足询价文件所规定的资格审查条件和具体的评审要求，且投标价格应为最低；

**六、投标人须知**

  报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次询价文件的全部内容及工程的材料、人工、成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、机械进出场费、风险费、材料调差、政策性文件规定费用等所有费用、安全文明施工、道路跟踪清洁、二次搬运、投标方报价要包含解决此问题所采取的一切费用；

  投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，投标人因现场实地踏勘不仔细的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；

  投标人应确保其所提供的资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担；

**七、合同签订**

   1.成交人应按采购规定的时间、地点与招标单位签订施工合同。

   2.采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订施工合同，不得擅自变更。合同风险由双方自行承担；

   3.合同格式：固定总价合同。

**八、其它**

  本询价文件的最终解释权归合肥市第四中学。

附件一：法人代表授权委托书

附件二：报价书

附件三：工程量清单

**附件一：**

**法人代表授权书（原件）**

**致：合肥市第四中学**

本授权书声明：            （报价单位名称）的       （法定代表人姓名）授权        （被授权人的姓名）为我方就“合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造项目”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目相关事宜。

特此声明。

 法定代表人签字（或盖章）：

职  务：

代理人（被授权人）签字：

职务：

  投标单位名称（公章）：

日期：

**附件二：**

报价书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 合肥市第四中学图书馆五楼办公室改造工程 |
| 报价单位名称  （盖章）： |  |
| 投标报价 | （大写）：  （小写）： |
| 工期 | 接甲方通知后 7日历天内完成供货 |
| 质量要求是否响应询价文件 | （请填写“响应”或者“不响应”） |
| 其他说明： | |

法人代表或代理人签字：

日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件三**  **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：合肥市第四中学办公室改造 | | | | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|
|  |  | **装饰拆除** | |  |  |  |  |
| 1 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1．龙骨及饰面种类：矿棉板含轻钢龙骨及吊筋拆除。 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 65 |  |  |
| 2 | 390103001001 | 砌体拆除 | 1．砌体名称：加气混凝土砌块墙拆除 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m3 | 8.5 |  |  |
| 3 | 390106001001 | 门窗拆除 | 1．门窗洞口尺寸：2290\*970 2．材质：木质门拆除 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 2.22 |  |  |
| 4 | WB011105006001 | 不锈钢踢脚线拆除 | 1．踢脚线高度：100mm 2．基层材料种类、规格：木工板基层 3．面层材料品种、规格、颜色：304不锈钢面层 4、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m | 25 |  |  |
| 5 | 010810001001 | 窗帘 拆除 | 1．窗帘材质：布艺窗帘拆除 | m2 | 28 |  |  |
| 6 | 390107004001 | 塑胶地面拆除 | 1．饰面材料种类：塑胶地面拆除 | m2 | 15 |  |  |
| 7 | 391527002002 | 家具搬运 | 1．名称：施工场地现处于办公场所，施工过程中需将原有家具搬运至统一地点堆放整齐。 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1．建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾人工装袋搬运，装车，运至填埋场。 2．运距：25km。 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m3 | 10 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | **装饰** | |  |  |  |  |
| 9 | 391008004001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1．基层材料种类、规格：轻钢龙骨固定，间距400，高度3000以上，基层用12mm石膏板铺设，吸音棉填充 2．面层材料品种、规格、颜色：12mm石膏板面层铺贴 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 38.5 |  |  |
| 10 | 391202001001 | 墙面满批腻子 | 1．基层类型：抹灰层 2．腻子种类：耐水腻子 3．刮腻子要求：2遍 4、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 76.5 |  |  |
| 11 | 391201015001 | 室内墙面乳胶漆 | 1．基层类型：腻子面 2．油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 76.5 |  |  |
| 12 | 391103006001 | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：600\*600矿棉板 2、T型铝合金龙骨安装，φ8吊杆安装 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 65 |  |  |
| 13 | 390907006001 | 金属踢脚线 | 1．踢脚线高度：100mm 2．粘贴层厚度、材料种类：木工板基层 3．面层材料品种、规格、颜色：304不锈钢面层 4、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 2.5 |  |  |
| 14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1．名称：600\*600灯具安装 2．型号：18W 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 套 | 6 |  |  |
| 15 | 010801001001 | 木质门 | 1．门代号及洞口尺寸：2290\*970 2．五金品种、规格：木质门定做，含门框、五金、把手等 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 2.22 |  |  |
| 16 | WB011501001001 | 柜体 | 1．柜体规格：5160\*2200\*2 2．材料种类、规格：成品定制柜体板 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 23.5 |  |  |
| 17 | 010810001002 | 窗帘 | 1．窗帘材质：布艺窗帘，款式甲定 2．窗帘高度、宽度：2200 3、罗马杆安装。 4、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 28 |  |  |
| 18 | 390905003001 | 塑料板楼地面 | 1．面层材料品种、规格、颜色：同质同芯2厚的卷材地面铺设 2．粘结层厚度、材料种类：4厚水泥砂浆自流平 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 15 |  |  |
| 19 | 391401003001 | 工具式脚手架 | 1．搭设方式、部位：建筑用工具式脚手架安装 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m2 | 50 |  |  |
| 20 | WB011614004002 | 建筑垃圾外运 | 1．建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾人工装袋搬运，装车，运至填埋场。 2．运距：25km。 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m3 | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | **安装** | |  |  |  |  |
| 21 | 391526006001 | 管内配线拆除 | 1．名称：电线拆除 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m | 45 |  |  |
| 22 | 391525001001 | 电线管拆除 | 1．名称：配管拆除 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m | 45 |  |  |
| 23 | 391518002001 | 各种开关拆除 | 1．名称：照明开关拆除 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 套 | 6 |  |  |
| 24 | 391518003001 | 各种插座拆除 | 1．名称：五孔插座拆除 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 套 | 6 |  |  |
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1．名称：配管 2．材质：JDG 3．规格：DN20 4、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m | 45 |  |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 | 1．名称：配线 2．配线形式：WDZAN-BYJ-2.5mm2 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m | 135 |  |  |
| 27 | 030404034001 | 照明开关 | 1．名称：照明开关 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 个 | 6 |  |  |
| 28 | 030404035001 | 插座 | 1．名称：五孔接地插座 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 个 | 6 |  |  |
| 29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1．名称：六类非屏蔽网线 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m | 30 |  |  |
| 30 | 030502012001 | 信息插座 | 1．名称：信息插座 2、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | 个(块) | 3 |  |  |
| 31 | WB011614004003 | 建筑垃圾外运 | 1．建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾人工装袋搬运，装车，运至填埋场。 2．运距：25km。 3、未尽事宜详见设计图纸、说明、招标文件及答疑 | m3 | 2 |  |  |
| 32 | 030404035003 | 造价费 | 1．项目前期预算造价费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |